uart

core

&i2c1 {

status = "okay";

clock-frequency = <100000>;

nunchuk:nunchuk@52 {

status = "okay";

reg = <0x52>;

compatible = "nintendo, nunchuk";

};

};